**松下SLX65C详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 整机功率 | 490W，待机功率：11W 纠错 |
| 电源性能 | AC100-240V，50/60Hz 纠错 |
| **其它参数** | |
| 产品尺寸 | 489.5\*164.11\*434mm 纠错 |
| 产品重量 | 10.2kg 纠错 |
| **环境参数** | |
| 工作温度 | 0-40℃ 纠错 |
| 工作湿度 | 20%-80%（无冷凝） 纠错 |
| **随机附件** | |
| 包装清单 | 松下 SLX65C x1 电源线 x1 电源线架 x1 无线/有线遥控器 x1 遥控器电池 x2 RGB电缆 x1 软件CD-ROM x1 纠错 |
| **保修信息** | |
| 保修政策 | 全国联保，享受三包服务 纠错 |
| 质保时间 | 2年 纠错 |
| 质保备注 | 灯泡6个月 纠错 |
| 客服电话 | 手机：400-810-0781；固话：800-810-0781 纠错 |
| 电话备注 | 24小时电话服务 纠错 |
| 详细内容 | 松下严格遵守国家“三包”规定，服务网点覆盖全国，提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询，受理所有产品报修，解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案，对所有的安装，维修服务进行回访。秉承“服务就是心满意足”的理念，并遵循“顾客满意第一”的宗旨，不断提高客户服务的质量。[进入官网>>](http://panasonic.cn/support/) 纠错 |

|  |  |
| --- | --- |
| **光学参数** | * [产品类型](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2893.html)：[工程投影机](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_s1881_1.html) 纠错 * [投影技术](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2894.html)：[3LCD](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_s2353_1.html) 纠错 * 显示芯片：0.80英寸 纠错 * [亮度](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2906.html)：[6000流明](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_p10991_1.html) 纠错 * [亮度均匀值](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2908.html)：90% 纠错 * [对比度](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2905.html)：[2000:1](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_p10947_1.html) 纠错 * [标准分辨率](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2901.html)：[XGA（1024\*768）](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_p12962_1.html) 纠错 * 光源类型：[超高压汞灯](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_p12617_1.html) 纠错 * [灯泡功率](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2913.html)：330W 纠错 * [灯泡寿命](http://detail.zol.com.cn/product_param/index900.html)：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时 * 纠带强光感应功能，可根据外界环境光自动改变投影机灯的亮度. * 过滤网可清洗 |
| **投影参数** | * [变焦方式](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2909.html)：[电动变焦](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_p22648_1.html) 纠错 * 聚集方式：[电动聚焦](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_p22650_1.html) 纠错 * 变焦比：1.7-2.8:1 纠错 * 光圈范围：F=1.7-2.3 纠错 * 实际焦距：f=26.9-45.4mm 纠错 * [投影距离](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2896.html)：1.02-10.16m 纠错 * [投影尺寸](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2911.html)：40-400英寸 纠错 * [屏幕比例](http://detail.zol.com.cn/product_param/index3035.html)：[4:3/16:10](http://detail.zol.com.cn/projector_index/subcate14_list_p15252_1.html) 纠错 * [梯形校正](http://detail.zol.com.cn/product_param/index894.html)：垂直：±40度 纠错 * [投影方式](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2895.html)：正投，背投，桌上，吊顶 纠错 * 扬声器：10W 纠错 |
| **接口参数** | * [输入端子](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2927.html)：1×DVI-D输入端口：DVI-D 24-pi 1×HDMI输入端口：HDMI 19-pin 1×RGB输入端口：D-Sub HD 15-pin（阴） 5×RGB/视频输入端口：BNC 3×COMPORNENT/视频输入端口：RCA 1×S-视频输入端口：Mini DIN 4-pin 1×音频输入：RCA（L，R） 2×M3（L，R） 纠错 * [输出端子](http://detail.zol.com.cn/product_param/index2915.html)：1×RGB输出：D-Sub HD 15-pin（阴） 1×音频输出：M3（L，R） 纠错 * 控制端子：1×串行输入：D-sub 9-pin（阴） 1×远程输入：M3 1×局域网：RJ-45 纠错 |
| **电气规格** | * [产品噪音](http://detail.zol.com.cn/product_param/index902.html)：正常模式：37dB，经济模式：31dB 纠错 * 整机功率：490W，待机功率：11W 纠错 * 电源性能：AC100-240V，50/60Hz 纠错 |
| **其它参数** | * 产品尺寸：489.5\*164.11\*434mm 纠错 * 产品重量：10.2kg 纠错 |
| **环境参数** | * 工作温度：0-40℃ 纠错 * 工作湿度：20%-80%（无冷凝） 纠错 |
| **随机附件** | * 包装清单：松下 SLX65C x1 电源线 x1 电源线架 x1 无线/有线遥控器 x1 遥控器电池 x2 RGB电缆 x1 软件CD-ROM x1 纠错 |
| **保修信息** | * 保修政策：全国联保，享受三包服务 纠错 * 质保时间：2年 纠错 * 质保备注： |